**Kontener KP15 odkryty przeznaczony do gromadzenia odpadów selektywnych**

Wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2200 mm x 1900 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm St235

Płozy ceownik UPN 160 mm gat. St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-150 gat. St355

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna klapa

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr.

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowe

